**9VBC Cargador de baterías 9v estándar de dos puertos de carga, para baterías recargables de NiCD/NiMH.**

**Especificaciones:**

* Carga 1 o 2 baterías de 9V al mismo tiempo
* Carga baterías de NiMH (Níquel Metal Hidruro) NiCd (Níquel Cadmio)
* Equipado con luz led, que indica la carga apropiada.
* Pequeño y compacto
* Fácil de usar.
* Entrada 120vac- salida 9vcd 12mA

**Tiempos de carga.**

* 9V NiCd 100-120mAh - 8-10 Horas
* 9V NiMH 150-180mAh - 12-14 Horas
* 9V NiMH 200-325mAh - 18-25 Horas

**9VBC Standard two bay 9 Volt Battery Charger for NiCD/NiMH Rechargeable Batteries**

**Features:**

* Charges 1 or 2 9V batteries at a time
* Charges NiMH or NiCd batteries
* Equipped with LED light to indicate proper charging
* Small and compact
* Easy to use
* Input 120vac- Output 9vcd 12mA

**Charge Times:**

* 9V NiCd 100-120mAh - 8-10 Hours
* 9V NiMH 150-180mAh - 12-14 Hours
* 9V NiMH 200-325mAh - 18-25 Hours